줄 삽입(글자 10pt), 줄간 160%

글자 : 14pt, 중고딕, 진하게

문단 : 줄간 160%, 가운데 정렬

글자 : 12pt, 신명조, 진하게

문단 : 줄간 160%, 가운데 정렬

3.5cm

위여백 : 2.0cm

머리말 : 1.5cm

학술발표회 초록 작성 요령(A4용지)

* 정회원⋅고려대학교 공과대학 건축사회환경공학과 BK21 사업단 연구교수⋅E-mail :

skyjina@skku.edu

** 정회원⋅성균관대학교 공과대학 사회환경시스템공학과 교수⋅E-mail :

ksjun@skku.edu

암거 설계 모형의 개발

Development of a culvert design model

글자 : 11pt, 중고딕, 진하게

문단 : 줄간 160%, 가운데 정렬

1줄 삽입(글자 10pt), 줄간 160%

구혜진*,  전경수**

Jin Hye Ku, Kyung Soo Jun

1줄 삽입(글자 10pt), 줄간 160%

...........................................................................................................

글자 : 11pt, 바탕체, 진하게

문단 : 줄간 160%, 가운데 정렬

요      지

도로 암거의 수리설계는 수문분석에 의하여 결정되는 설계홍수량을 도로나 철도로 범람되지 않는 상태, 즉 암거 상류부의 수위를 과다하게 상승시키지 않은 상태에서 안전하게 하류로 소통시킬 수 있는 가장 경제적인 암거의 단면을 결정하는 것이라 할 수 있다.

1줄 삽입(글자 10pt), 줄간 160%

핵심용어 : 부등류, 상류수위, 설계모형, 암거, 흐름해석

...........................................................................................................

글자 : 10pt, 중고딕, 진하게

2.5cm

2.5cm

Abstract

The previous studies has suggested many methods or equations for ....................................................................

본문

글자 : 10pt, 신명조

문단 : 줄간 160%, 양쪽혼합

첫문단은 세칸 띄고 시작

글자 : 11pt, 신명조, 진하게

문단 : 줄간 160%, 가운데 정렬

■영문 또는 국문 요지

중 택일하여 작성

.....................

1줄 삽입(글자 10pt), 줄간 160%

Key words: River Basin, Bifurcation of Stream Network

글자 : 10pt, 바탕체, 이태릭

본 초록의 작성 요령에 맞추어 독립적으로 한 페이지 이내로 작성해 한국수자원학회 홈페이지의 한국수자원학회 학술발표회 안내란을 참조하여 제출하여 주시기 바랍니다.

각주 : 8pt, 중고딕, 줄간 100%

감사의 글

본 연구는 2019년도 정부의 제원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업입니다. 이에 감사드립니다.